Парк самосвалов АТУ-8 в период строительства трассы

1. ЗИЛ-ММЗ-585Л. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

* Завод-изготовитель: Мытищинский машиностроительный завод, г. Мытищи
* Время выпуска: 1961-1965 гг.
* Габаритные размеры:

длина 6038 мм

ширина 2290 мм

высота 2180 мм

* Число мест 3
* Грузоподъёмность 3500 кг
* Масса в снаряжённом состоянии 4175 кг
* Полный вес 7900 кг
* База 4000 мм
* Минимальный дорожный просвет 265 мм
* Максимальная скорость 65 км/ч
* Расход топлива 27 л / 100 км
* Двигатель: ЗИЛ-164А, карбюраторный, четырехтактный, шестицилиндровый, нижнеклапанный
* Объем двигателя 5,55 л
* Степень сжатия 6,2
* Максимальная мощность 100 л.с.
* Сцепление: однодисковое, сухое
* Коробка передач: пятиступенчатое
* Главная передача: двойная
* Рулевой механизм: глобоидный червяк и трехгребеневый ролик
* Размер шин 9,00-20
1. МАЗ-205. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

* Завод-изготовитель: Минский автомобильный завод, г. Минск
* Время выпуска: 1947-1966 гг.
* Габаритные размеры:

длина 6065 мм

ширина 2640 мм

высота 2430 мм

* Число мест 3
* Грузоподъёмность 6000 кг
* Масса в снаряжённом состоянии 6600 кг
* Полный вес 12825 кг
* База 3800 мм
* Минимальный дорожный просвет 290 мм
* Максимальная скорость 52 км/ч
* Расход топлива 35 л / 100 км
* Двигатель: ЯАЗ-М204А, дизельный, двухтактный, четырехцилиндровый,
* Объем двигателя 4,65 л
* Степень сжатия 17
* Максимальная мощность 120 л.с.
* Сцепление: однодисковое, сухое
* Коробка передач: пятиступенчатое
* Главная передача: двойная
* Рулевой механизм: червяк и сектор
* Размер шин 12,00-20



1. КрАз-256Б. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

* Завод-изготовитель: Кременчугский автомобильный завод им. 50-летия Советской Украины, г. Кременчуг
* Время выпуска: 191966-1975 гг.
* Габаритные размеры:

длина 8100 мм

ширина 2640 мм

высота 2830 мм

* Число мест 3
* Грузоподъёмность 11000 кг
* Масса в снаряжённом состоянии 11400 кг
* Полный вес 23625 кг
* База 4780 мм
* Минимальный дорожный просвет 290 мм
* Максимальная скорость 65 км/ч
* Расход топлива 38 л / 100 км
* Двигатель: ЯМЗ-238, дизельный, V-образный, четырехтактный, восьмицилиндровый, верхнеклапанный
* Объем двигателя 4,65 л
* Степень сжатия 17
* Максимальная мощность 120 л.с.
* Сцепление: двухдисковое, сухое
* Коробка передач: пятиступенчатое
* Главная передача: двойная
* Рулевой механизм: двухступенчатый, винт гайка на циркулирующих шариках и рейка зубчатый сектор, с гидроусилителем
* Размер шин 12,00-20

